|  |
| --- |
|  |
| **Република Србија** |
| **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,** |
| **САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** |
| Број: 404-02-84/2015-02 |
| Датум: 24.09.2015. године |
| Немањина 22-26Београд |

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

За добра, са шифром из општег речника ЈН је 34521100 чамци за надзор

* 1. **ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ЧАМАЦ ЗА НАДЗОР**

**3.2.1. ЧАМАЦ**

**Материјал израде чамца:** алуминијум **- *легура 5083.***

**Дебљина материјала градње по сегментима:**

* Дно корита пловила: 5mm
* Бокови корита пловила: 4-5mm
* Ојачање на кориту пловила: 4-5mm

**Дужина чамца преко свега (LOA) :** од 6,9m до 8,7m

**Ширина чамца преко свега :** од 2,4m до 2,7m

**Висина од кобилице:** од 2,8m до 3m

**Очекиван газ:** 0,35-0,45/0,90 м

**Тежина чамца без мотора:** од 1100kg до 1900kg

**Максимално оптерећење (LDM) :** од 2100kg до 2300kg –***корисна носивост чамца.***

**Број особа:** 8

**Висина кабине:** не мање од 190 cm

**Кабина са прозорима са све 4 стране .**

**Кабинска врата:** крмена

**Максимална брзина :** не мања од 35чв ***са 50% горива, у танковима 50% воде у танковима  и 4 особе.***

**Опрема чамца:** укључена

**Опрема мора да садржи:**

**- Брисачи ветробранског стакла (2-3 ком у зависности од струкуре прозора)**

**- осветљење палубе мин 2 ком**

**-појасеви за спасавање на надувавање 6 ком**

**- трим таб флапсови са обе стране брода**

**- седишта са механизмом 2 ком**

**- крмене мердевине 1 ком**

**- ограда на прамцу 1 комплет**

**- рукохвати минимум 2 ком на кабинском спољњем делу**

**- битве минимум 4 ком**

**- апарат за гашење позара 1 ком**

**- акумулаторски претинац 1 ком**

**- главна склопка са аутоматским осигурачма за пловило 1 ком**

**- каљузна пумпа 2 ком**

**- хемијски wц 1ком**

**- уграђен резервоар за гориво 1 ком**

**- навигциона светла за пловидбу 2 ком ( зелено- црвено )**

**- јарболно светло 1 ком**

**-излаз за напајање 12в 1 ком**

**- систем за дренажу кишнице из кокпита 1 ко**

 **-** **Аутономија чамца 500 км при стандардном  депласману.**

**3.2.2. МОТОР ЗА ЧАМАЦ**

* **ванбродски мотор снаге 200KS,**
* четворотактни, не тежи од 280 kg
* са алтернатором
* стартовање : електрично
* даљинске команде
* тип горива: бензин