|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| **Република Србија** |
| **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,** |
| **САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** |
| Број: 404-02-111/17/2017-02 |
| Датум: 08.11.2017. године |
| Немањина 22-26, Београд |

 |
|  |
|  |

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку – извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, прва фаза, назив и ознака из општег речника: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

|  |
| --- |
| **КЊИГА 4 - Ремонт постојећег колосека "Југопетрол"од км 0+460 до км 2+285 - доњи и горњи строј** |
| **ВРСТА И ОПИС РАДОВА** | Јед. мере | Количина | Цена | **Укупно** |
|  **ПРЕТХОДНИ РАДОВИ****Припрема терена**Обележавање трасе иобјеката. Рад обухвата сва геодетска мерења,тј.преношење података са пројекта на терен и обрнуто,осигурање осовине обележене трасе, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све времеграђења,односно до предаје радова инвеститору.Обрачун и плаћање по **километру** трасе пруге у складу са пројектом.Од Км 0+460 до Км 2+285 | км | 1825 |  |  |

У предмеру, КЊИГА 4 У Књизи 4-ремонт постојећег колосека "Југопетрол" од км 0+460 до км 2+285-доњи строј ПРЕТХОДНИ РАДОВИ, позиција 1.1 припрема терена **мења се текст,**

**тако да сада гласи :**

|  |
| --- |
| **КЊИГА 4 - Ремонт постојећег колосека "Југопетрол"од км 0+460 до км 2+285 - доњи и горњи строј** |
| **ВРСТА И ОПИС РАДОВА** | Јед. мере | Количина | Цена | **Укупно** |
|  **ПРЕТХОДНИ РАДОВИ****Припрема терена**Обележавање трасе иобјеката. Рад обухвата сва геодетска мерења,тј.преношење података са пројекта на терен и обрнуто,осигурање осовине обележене трасе, профилисање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све времеграђења,односно до предаје радова инвеститору.Обрачун и плаћање по **метру** трасе пруге у складу са пројектом.Од Км 0+460 до Км 2+285 | **м** | 1825 |  |  |

У предмеру, КЊИГА 5 - Траса и станица Смедерево лука од км 2+285 до км 4+150 - доњи и горњи строј, позиција 24.3, **мења се текст,**

|  |
| --- |
| **КЊИГА 5 - Траса и станица Смедерево лука од км 2+285 до км 4+150 - доњи и горњи строј** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.3. | Набавка и спољни транспорт ваљаног колосечног прибора (подложних плочица, ребрастих плочица и других уметака,плочица за причвршћивање и др.) за нове шине типа 49Е1. Распоред полагања прагова за осовинско оптерећење од 225 KN, према Правилнику 314 ЈЖ, члан 24, табела 26 од 01 јануара1971.год.и доказницама за поједине врсте радоваПлаћа се од кг набављеног ваљаног колосечног прибора. - везице JUS P.B1.112. | кг | 2241,04 |  |  |
|  - скраћене везице према JUS. P.B1.112., L=100 mm | кг | 61,04 |  |  |
|  - ребрасте подложне плочице за саставе JUS.P.B1.151. | кг | 39,74 |  |  |
|  - ребрасте плочице равне (за бетонске прагове), ЈЖС Г1.055 | кг | 48340,86 |  |  |
|  - ребрасте подложне плочице обичне ЈUS P.B1.150. | кг | 5091,78 |  |  |
|  - ребрасте плочице обичне (1:20). | кг | 360,48 |  |  |
|  - ребрасте плочице прелазна (1:40). | кг | 360,48 |  |  |
| -обрађенеребрастеподложнеплочиценапутнимпрелазимау нивоу, према ЈUS P.B1.150. | кг | 420,56 |  |  |
|  - причврсне плочице ЈUS P.B1.170. | кг | 12200,89 |  |  |
| -обрађенепричврснеплочиценапутнимпрелазимаунивоупрема ЈUS P.B1.170. | кг | 17,78 |  |  |
|  - плочице за вијак двоструког прага ЈUS М.B2.125. | кг | 0,84 |  |  |
|  - поцинковане цевчице Ø 33 mm, L=128 mm | ком | 14,00 |  |  |

**тако да сада гласи :**

|  |
| --- |
| **КЊИГА 5 - Траса и станица Смедерево лука од км 2+285 до км 4+150 - доњи и горњи строј** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.3. | Набавка и спољни транспорт ваљаног колосечног прибора (подложних плочица, ребрастих плочица и других уметака,плочица за причвршћивање и др.) за нове шине типа 49Е1. Распоред полагања прагова за осовинско оптерећење од 225 KN, према Правилнику 314 ЈЖ, члан 24, табела 26 од 01 јануара1971.год. и доказницама за поједине врсте радова или другог колосечног прибора у складу са Правилником о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Службени гласник РС“, број 39/16 и измен. - 74/16)Плаћа се од кг набављеног ваљаног колосечног прибора. - везице JUS P.B1.112. | кг | 2241,04 |  |  |
|  - скраћене везице према JUS. P.B1.112., L=100 mm | кг | 61,04 |  |  |
|  - ребрасте подложне плочице за саставе JUS.P.B1.151. | кг | 39,74 |  |  |
|  - ребрасте плочице равне (за бетонске прагове), ЈЖС Г1.055 | кг | 48340,86 |  |  |
|  - ребрасте подложне плочице обичне ЈUS P.B1.150. | кг | 5091,78 |  |  |
|  - ребрасте плочице обичне (1:20). | кг | 360,48 |  |  |
|  - ребрасте плочице прелазна (1:40). | кг | 360,48 |  |  |
| -обрађенеребрастеподложнеплочиценапутнимпрелазимау нивоу, према ЈUS P.B1.150. | кг | 420,56 |  |  |
|  - причврсне плочице ЈUS P.B1.170. | кг | 12200,89 |  |  |
| -обрађене причврсне плочице на путнимпрелазимаунивоупрема ЈUS P.B1.170. | кг | 17,78 |  |  |
|  - плочице за вијак двоструког прага ЈUS М.B2.125. | кг | 0,84 |  |  |
|  - поцинковане цевчице Ø 33 mm, L=128 mm | ком | 14,00 |  |  |

У предмеру, КЊИГА 5 - Траса и станица Смедерево лука од км 2+285 до км 4+150 - доњи и горњи строј, позиција 24.4, **мења се текст,**

|  |
| --- |
| **КЊИГА 5 - Траса и станица Смедерево лука од км 2+285 до км 4+150 - доњи и горњи строј** |
| Редни број позиције | **ВРСТА И ОПИС РАДОВА** | Јед. мере | Количина | Цена | **Укупно** |
| 24.4. | Набавка и спољни транспорт завртњева и тирфона за нове шине типа 49Е1. Распоред полагања прагова за осовинско оптерећење од 225KN, премаПравилнику 314 ЈЖ, члан24, табела 26 од 01.јануара 1971. год. и према доказницама за поједине врсте радова Плаћа се од кг набављеног материјала. - вијци за везице са навртком ЈUS М.B1.095. и ЈUS М.B1.619. | кг | 240,25 |  |  |
| -вијцизавезувознеиконтрашине,L=270mm са матицом,ЈUSМ.B1.619. | кг | 19,54 |  |  |
| -вијци за причврсне плочице са навртком, ЈUSМ.B1.195.и ЈUSМ.B1.605.: | кг | 8812,84 |  |  |
|  - тирфони за ребрасте подложне плочице ЈUS P.B1.120. | кг | 12845,78 |  |  |
| -вијци за двоструке прагове са навртком ЈUSМ. B1.075.и ЈUSМ.B1.606. | кг | 2,04 |  |  |

**тако да сада гласи :**

|  |
| --- |
| **КЊИГА 5 - Траса и станица Смедерево лука од км 2+285 до км 4+150 - доњи и горњи строј** |
| Редни број позиције | **ВРСТА И ОПИС РАДОВА** | Јед. мере | Количина | Цена | **Укупно** |
| 24.4. | Набавка и спољни транспорт завртњева и тирфона за нове шине типа 49Е1. Распоред полагања прагова за осовинско оптерећење од 225KN, премаПравилнику 314 ЈЖ, члан24, табела 26 од 01.јануара 1971. год. и према доказницама за поједине врсте радова или други тип спојног прибора у складу са Правилником о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Службени гласник РС“, број 39/16 и измен. - 74/16)Плаћа се од кг набављеног материјала. - вијци за везице са навртком ЈUS М.B1.095. и ЈUS М.B1.619. | кг | 240,25 |  |  |
| -вијцизавезувознеиконтрашине,L=270mm са матицом,ЈUSМ.B1.619. | кг | 19,54 |  |  |
| -вијци за причврсне плочице са навртком, ЈUSМ.B1.195.и ЈUSМ.B1.605.: | кг | 8812,84 |  |  |
|  - тирфони за ребрасте подложне плочице ЈUS P.B1.120. | кг | 12845,78 |  |  |
| -вијци за двоструке прагове са навртком ЈUSМ. B1.075.и ЈUSМ.B1.606. | кг | 2,04 |  |  |