|  |
| --- |
|  |
| **Република Србија** |
| **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,** |
| **САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** |
| **Број: 404-02-162/5/2018-02** |
| **Датум: 03.12.2018. године** |
| **Немањина 22-26, Београд** |

**ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за ЈН 51/2018,** Извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Назив и ознака из општег речника: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.

У складу са чланом 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо следећи одговоре на питања:

**Питање број 1.**

Предмер и предрачун радова, део:


4/1.2 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА И КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈАКТА У РАСПУТНИЦИ ''ЈЕЗАВА''

Група радова:

I Електроенергетске инсталације скретничких блокова ''Блок 1'', ''Југопетрол'' и ''Језава''

1 Разводни ормани

Позиција:



Да ли се цена уписује за комплет и да ли позиција подразумева 3 комплета? Можете ли појаснити на шта се односи количина ''ком 1'' у опису горе наведене позиције и да ли се даје цена и за тај део?

**Одговор број 1.**

**У позицији је дат опис прикључног ормана КПК, где се ком 1 односи на подножије високоучинског осигурача са осигурачем.**

**Обзиром да је у 2. фази извођења радова предвиђена изградња три скретничка блока, то значи да постоје три КПК ормана, за сваки блок по један.**

**Цену треба дати по комплетном орману, а не за појединачни комад опреме у орману.**

**Питање број 2:**

Предмер и предрачун радова, део:


4/1.2 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА И КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈАКТА У РАСПУТНИЦИ ''ЈЕЗАВА''

Група радова:

I Електроенергетске инсталације скретничких блокова ''Блок 1'', ''Југопетрол'' и ''Језава''

1 Разводни ормани

Позиција:



Да ли се цена уписује за сваки од горе наведених делова у склопу позиције 1.2 или само за '' ком 3'' ?

**Одговор број 2.**

**У позицији је дат опис разводне табле RT, са бројем комада за поједине делове опреме.**

**Обзиром да је у 2. фази извођења радова предвиђена изградња три скретничка блока, то значи да постоје три RT ормана, за сваки блок по један.**

**Цену треба дати по комплетном орману, што помножено са бројем ормана даје цену за све ормане.**

**Питање број 3:**

Предмер и предрачун радова, део:

5/1.2 ПРОЈЕКТA ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА -

ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА

Група радова:

10.10.2.01.00 КАБЛОВСКА ПОСТРОЈЕЊА

10.10.2.01.04.00 ЛОКАЛНИ БАКАРНИ КАБЛОВИ ЈЕЗАВА - СМЕДЕРЕВО ЛУКА

Радови - Локални бакарни каблови Језава - Смедерево Лука

Позиција:

10.10.2.01.04.27 Полагање 4хØ110 mm цеви у припремљену трасу

Дата је јединица мере, а није наведена количина. Да ли то подразумева да је количина нула (''0'') ? Молимо за појашњење.

**Одговор број 3.**

**Позиција обухвата радове за цеви за уводе у објекте (позиција 10.10.2.01.04.13) и пројектована количина је 8m.**


Следи измени конкурсне документације.

**Питање број 4:**

Предмер и предрачун радова, део:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - II ФАЗА

У рекапитулацији је наведено:



А у предмеру радова ја дата група радова:

СИГНАЛНО-СИГУРНОСНА ПОСТРОЈЕЊА ПРУГЕ ОД НОВЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО ДО ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ РАДИНАЦ – СМЕДЕРЕВО

ДРУГА ФАЗА ИЗВОЂЕЊА

Молимо за потврду да у рекапитулацији радова уместо дела:

5/2. ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ОСИГУРАЊЕ ПРУГЕ И СЛУЖБЕНИХ МЕСТА - I ФАЗА

Треба уписати део:

СИГНАЛНО-СИГУРНОСНА ПОСТРОЈЕЊА ПРУГЕ ОД НОВЕ ЛУКЕ СМЕДЕРЕВО ДО ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ РАДИНАЦ – СМЕДЕРЕВО

ДРУГА ФАЗА ИЗВОЂЕЊА

**Одговор број 4.**


Следи измена конкурсне документације

**Питање број 5:**


Предмер и предрачун радова, део:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - II ФАЗА

У рекапитулацији је наведено:



Како попунити овај део рекапитулације, кад је у предмеру и предрачуну радова дат јединствен предмер за део:



**Одговор број 5.**


**Монтажним пројектом су дати само детаљи потребни за монтажу опреме, тако да у збирној рекапитулацији треба уписати само цену за позицију Главног пројекта.**

**Питање број 6:**

Предмер и предрачун радова, део:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - II ФАЗА

У рекапитулацији је наведено:



Како попунити овај део рекапитулације, кад је у предмеру и предрачуну радова дат јединствен предмер за део:



**Одговор број 6.**

**Монтажним пројектом су дати само детаљи потребни за монтажу опреме, тако да у збирној рекапитулацији треба уписати само цену за позицију Главног пројекта.**

**Питање број 7:**

Предмер и предрачун радова, део:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - II ФАЗА

У рекапитулацији није предвиђено место за уписивање вредности групе радова:

8.7 Напајанје блок кућица.

Где у рекапитулацији уписати вредност за ову групу радова?

**Одговор број 7.**

**У рекапитулацији вредност за ову групу радова придодати у:**

**Свеска 8.7. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАПАЈАЊА СТАНИЦЕ ''СМЕДЕРЕВО ЛУКА'' ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ОСВЕТЉЕЊЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/2.5. | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |
|  | Књига 8. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ И КОЛИЗИЈЕ СА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА |  |  |
|  | **Свеска 8.7. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАПАЈАЊА СТАНИЦЕ ''СМЕДЕРЕВО ЛУКА'' ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ОСВЕТЉЕЊЕ** |  |  |

**Питање број 8:**

Предмер и предрачун радова, део:

II фаза-ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК

На крају предмера за ову групу радова наведено је:

''НАПОМЕНА: Предмер је дат за један Типски скретнички блок. Другом фазом су обухваћена три Типска скретничка блока: ТСБ Језава, ТСБ Југопетрол и ТСБ 1.''

Да ли то значи да овај предмер радова треба рачунату 3 пута у рекапитулацији радова?

**Одговор број 8.**

**Приложени редмер радова за Типски скретнички блок треба помножити са 3, јер су 2.фазом обухваћена 3 ТС блока: ТС блок Језава , ТС блок Југопетрол и ТС блок 1.**

**Питање број 9:**

Предмер и предрачун радова, део:

ПРУГА - РАСПУТНИЦА ''ЈЕЗАВА''

Е. ГОРЊИ СТРОЈ

24 Набавка материјала горњег строја

Дефинисана је позиција 24.8:

''Набавка и спољни транспорт бетонских прагова ЈЖ 70-К, ЈЖС Г1.080 или **одговарајући** за колосек према шеми распореда полагања прагова, која је прилагођена Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

Количина према доказницама за поједине врсте радова.''

Молимо за потврду да се уместо предвиђеног бетонског прага ЈЖ 70-К може користити бетонски праг Б70.

Уколико је могуће користити бетонски праг Б70 молимо за потврду да се за колосечни прибор дефинисан у позицијама 24.3 и 24.4 (део ПРУГА - РАСПУТНИЦА ''ЈЕЗАВА'', Е. ГОРЊИ СТРОЈ) може користити одговарајући еластични прибор СКЛ за праг Б70.

**Одговор број 9.**

**Може се користити бетонски праг Б70 и еластични прибор СКЛ, водећи рачуна да се употреби исти тип прага и елестичног прибора као код изградње I ФАЗЕ пруге, који одговарају важећим прописима и стандардима.**

**Питање број 10:**

Предмер и предрачун радова, део:

ПРУГА - РАСПУТНИЦА ''ЈЕЗАВА'', Е. ГОРЊИ СТРОЈ, Позиција 24.7

ИНДУСТРИЈСКИ КОЛОСЕК, Е. ГОРЊИ СТРОЈ, Позиција 24.7

Да ли је могуће понудити букове прагове уместо храстових, због постојећег стања на тржишту и расположивости прагова?

**Одговор број 10.**

**Да, према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга прагови од тврдог дрвета (храстови и букови) могу се уграђивати свуда.**

**Питање број 11:**

Предмер и предрачун радова, део:

ИНДУСТРИЈСКИ КОЛОСЕК

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Позиција: 14. Утовар и превоз материјала са привремене депоније на трасу песковито шљунковитог материјала по опису из Техничких услова

Наведена је јединица мере, а није дефинисана количина.

Молимо Вас да потврдите да је количина нула ( ''0'') и да није потребно уписивати цену за ову позицију.

**Одговор број 11.**

**Пројектом је дата количина 130м3/хм (метара кубних по хектометру), потребно је уписати количину и цену за ову позивију.**

**Следи измена конкурсне документације**